**[法兰暗杆软密封闸阀DN40-DN600小体/中体2023年4月11号更新价格表](http://famenjiagebiao.com/)**

****复制粘贴客服微信号：a2yue2longtaitou****

********

****1.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN40【52.5元】重量9.6斤，法兰连接尺寸：163mm****

****2.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN50【52.5元】重量11斤，法兰连接尺寸：180mm****

****3.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN65【62.5元】重量13.6斤，法兰连接尺寸：190mm****

****4.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN80【73.5元】重量16.4斤，法兰连接尺寸：205mm****

****5.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN100【86.5元】重量20斤，法兰连接尺寸：210mm****

****6.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN125【145.5元】重量34斤，法兰连接尺寸：240mm****

****7.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN150【160.5元】重量斤，法兰连接尺寸：270mm****

****8.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN200【250.5元】重量60斤，法兰连接尺寸：293mm****

****9.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN250【490.5元】重量斤，法兰连接尺寸：330mm****

****10.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），小体口径：DN300【640.5元】重量156斤，法兰连接尺寸：360mm****

****11.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，新中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），新型中体口径：DN100【105.5元】重量24斤，法兰连接尺寸：215mm****

****12.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，新中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），新型中体口径：DN150【190.5元】重量46斤，法兰连接尺寸：260mm****

****13.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN200【335.5元】重量76斤，法兰连接尺寸：293mm****

****14.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN250【625.5元】重量130斤，法兰连接尺寸：330mm****

****15.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN300【770.5元】重量166斤，法兰连接尺寸：360mm****

****16.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN350【1210.5元】重量270斤，法兰连接尺寸：380mm****

****17.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN400【1460元】重量340斤，法兰连接尺寸：405mm****

****18.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN450【2150元】重量440斤，法兰连接尺寸：432mm****

****19.型号：Z45X-10公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN500【2550.5元】重量520斤，法兰连接尺寸：460mm****

****20.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN500【2650.5元】重量560斤，法兰连接尺寸：460mm****

****21.型号：Z45X-10公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN600【3650.5元】重量780斤，法兰连接尺寸：510mm****

22. ****型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN600【3850.5元】重量840斤，法兰连接尺寸：510mm****

****法兰软密封闸阀DN40-DN800口径中体/大体价格表****

****1.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN40【87.5元】重量17斤，法兰连接尺寸：180mm****

****2.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN50【87.5元】重量87斤，法兰连接尺寸：180mm****

****3.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN65【102.5元】重量21斤，法兰连接尺寸：190mm****

****4.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN80【122.5元】重量26斤，法兰连接尺寸：205mm****

****5.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN100【158.5元】重量34斤，法兰连接尺寸：230mm****

****6.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN125【225.5元】重量44斤，法兰连接尺寸：251mm****

****7.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN150【270.5元】重量60斤，法兰连接尺寸：270mm****

****8.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN200【435.5元】重量92斤，法兰连接尺寸：293mm****

****9.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN250【710.5元】重量152斤，法兰连接尺寸：330mm****

****10.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN300【940.5元】重量208斤，法兰连接尺寸：360mm****

****11.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN350【1400.5元】重量300斤，法兰连接尺寸：380mm****

****12.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN400【1750.5元】重量390斤，法兰连接尺寸：405mm****

****13.型号：Z45X-10公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN500【3150.5元】重量670斤，法兰连接尺寸：460mm****

****14.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN500【3250.5元】重量700斤，法兰连接尺寸：460mm****

****15.型号：Z45X-10公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN600【4380.5元】重量920斤，法兰连接尺寸：510mm****

****16.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，大体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），大体口径：DN600【4580.5元】重量950斤，法兰连接尺寸：510mm****

****17.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN700【8200.5元】重量1700斤，法兰连接尺寸：605mm****

****18.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，中体暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），中体口径：DN800【11200.5元】重量2300斤，法兰连接尺寸：655mm****

****19.型号：Z45X-16公斤，球墨铸铁QT450材质，暗杆软密封闸阀（弹性座封闸阀），口径：DN900【15720.5元】重量3000斤，法兰连接尺寸：715mm****

****法兰暗杆软密封闸阀DN40-DN900小体/中体表格版2023年4月11号更新价格表****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ****型号：DN代表口径**** | ****法兰暗杆软密封闸阀价格**** | ****暗杆闸阀二铬杆价格**** | ****重量**** | ****法兰连接长度**** |
|  | ****(元)**** | ****(元)**** | ****(斤)**** | ****(mm)**** |
| 小体40 | 52.5 |  | 9.6 | 163 |
| 小体50 | 52.5 |  | 11 | 180 |
| 小体65 | 62.5 |  | 13.6 | 190 |
| 小体80 | 73.5 |  | 16.4 | 205 |
| 小体100 | 86.5 |  | 20 | 210 |
| 小体125 | 145.5 |  | 34 | 240 |
| 小体150 | 160.5 | 180 | 38 | 270 |
| 小体200 | 250.5 | 275 | 60 | 293 |
| 小体250 | 490.5 | 515 | 116 | 330 |
| 小体300 | 640.5 | 670 | 156 | 360 |
| 新中体100 | 105.5 | 109 | 24 | 215 |
| 新中体150 | 190.5 | 200 | 46 | 260 |
| 中体200# | 335.5 | 350 | 76 | 293 |
| 中体250# | 625.5 | 650 | 130 | 330 |
| 中体300# | 770.5 | 8oo | 166 | 360 |
| 中体350# | 1210.5 | 1260 | 270 | 380 |
| 中体400# | 1460.5 | 1520 | 340 | 405 |
| 中体450# | 2150.5 | 2320 | 440 | 432 |
| 中体500 (10)# | 2550.5 | 2720 | 520 | 460 |
| 中体500 (16) # | 2650.5 | 2820 | 560 | 460 |
| 中体600 (10) | 3650.5 | 3850 | 780 | 510 |
| 中体600(16) # | 3850.5 | 4050 | 840 | 510 |
| 大体4O# | 87.5 | 92 | 17 | 180 |
| 大体50# | 87.5 | 92 | 17 | 180 |
| 大体65# | 102.5 | 107 | 21 | 190 |
| 大体8O# | 122.5 | 130 | 26 | 205 |
| 大体100# | 158.5 | 166 | 34 | 230 |
| 大体125# | 225.5 | 240 | 44 | 251 |
| 大体150# | 270.5 | 285 | 60 | 270 |
| 大体200# | 435.5 | 455 | 92 | 293 |
| 大体250 | 710.5 | 740 | 152 | 330 |
| 大体300 | 940.5 | 98o | 208 | 360 |
| 大体350 | 1400.5 | 1450 | 300 | 380 |
| 大体400 | 1750.5 | 1810 | 390 | 405 |
| 大体500 (10) | 3150.5 | 3320 | 670 | 460 |
| 大体500 (16) | 3250.5 | 3420 | 700 | 460 |
| 大体600 (10) | 4380.5 | 4580 | 920 | 510 |
| 大体600 (16) | 4580.5 | 4780 | 950 | 510 |
| 中体700# | 8200.5 | 8700 | 1700 | 605 |
| 中体800# | 11200.5 | 11800 | 2300 | 655 |
| 大体900# | 15720.5 |  | 3000 | 715 |